**Skapa ritningsmall** (=.top-ritning)

Öppna en ny ritning.

Under *Ritning*/*Inställningar*, se till att skalan är 1:1 000.

*Ram* (ljusblå)

Rita ritningsbegränsningar (”hakar”) (A-format) för nedskärning efter utskrift på plotter.

A4 0.210 X 0.297.

Rita ram, något innanför ”hakarna” (t.ex 0.010. 0.020 på vänstersidan för hålslagning).

(Vid utskrift på skrivare är ritytan något mindre än ”råformatet”).


Lämpligen markera alla linjer och skapa symbol (kalla den t.ex A4L).

Insättningspunkt nedre vänstra hörn -0,004/-0,004.

*Ruta* (ljusgrön)

Skapa en ritningsruta med linjer, text och attribut. Markera alla ingående objekt och skapa en symbol (t.ex NBK\_A4L).

(Vid redigering av rutan, måste symbolen exploderas, redigeras, markeras och sparas på nytt).



**Exempel på attribut:**

Fastighet

Trakt

Areal

Skala

Koordinatsystem Värdetabell om flera system används

Höjdsystem Värdetabell om flera system används


Datum Kan förinställas från dagens datum

Ritad av Kan förinställas från användarnamn

*Vy* (röd)

Anger området i mallen som skall visa kartbilden.

Om man lägger symbolerna och vyn på olika lager (t.ex RAM, RUTA, VY), är det lättare vid redigering av ritningsmallen.



**Översikt mallar:**

Förenklad\_Nybygg\_A4.top Förenklad nybyggnadskarta A4 stående format

Lägeskontroll\_A4.top Lägeskontroll A4 stående format

Nybyggnadskarta\_A1.top Nybyggnadskarta A1 stående format

Nybyggnadskarta\_A1L.top Nybyggnadskarta A1 liggande format

Nybyggnadskarta\_A2L.top Nybyggnadskarta A2 liggande format

Nybyggnadskarta\_A3L.top Nybyggnadskarta A3 liggande format

Primärkarta\_A1.top Primärkarta A1 stående format

Primärkarta\_A1L.top Primärkarta A1 liggande format

Primärkarta\_A2L.top Primärkarta A2 liggande format

Primärkarta\_A3L.top Primärkarta A3 liggande format

Utdrag\_baskarta\_A3.top Utdrag ur baskarta A3 stående format

Utdrag\_baskarta\_A4.top Utdrag ur baskarta A4 stående format

Sökvägen till befintliga mallar anges under fliken *Mappar* under *Systeminställningar/*


*Projektinställningar*.

Vid utskrift på **skrivare**:

Med de skal- och måttangivelser samt insättningspunkter som angetts, välj utskriftsformat (A4 eller A3) orientering (stående eller liggande) *Plottyp*=fönster,

*Skala*=1:1, *Fönster*=0/0.

(om man väljer *linjebredd*=Använd linjebredd från objekt, får man linjebredder enligt skärmen).



Vid utskrift på **plotter:**

Välj ett något större format. Med kommandot *fönster*, markera ett område som inkluderar ”hakarna”. Skär ner ritningen efter ”hakmarkeringarna”.